Осциллограф – это универсальный измерительный прибор, предназначенный для визуального отображения электрических сигн

Осциллограф – это универсальный измерительный прибор, предназначенный для визуального отображения электрических сигналов и измерения их параметров. Структурная схема осциллографа представлена на рис.3.4.
В соответствии с принципом действия осциллографической ЭЛТ в осциллографе можно выделить три канала. Канал Y – канал вертикального отклонения луча. Он состоит из делителя и широкополосного усилителя.

Назначение канала:

- обеспечение необходимого уровня усиления или ослабления исследуемого сигнала до значения, удобного для наблюдения на экране ЭЛТ, а также для измерения его параметров;
- согласование входного сопротивления осциллографа с волновым сопротивлением коаксиального кабеля, с помощью которого подается сигнал;
- задержку поступления исследуемого сигнала на вертикально отклоняющие пластины относительно начала развертки.

Предусмотрена возможность подавать исследуемый сигнал непосредственно на отклоняющие пластины.
Канал X – канал горизонтального отклонения луча. Он предназначен для создания пилообразного развертывающего напряжения, синхронного с исследуемым сигналом. Генератор развертки может работать как в автоколебательном, так и в ждущем режимах. Имеется возможность изменять частоту развертки плавно или ступенчато. На горизонтально отклоняющие пластины можно подавать также электрические сигналы непосредственно или через усилитель.
Канал Z – канал управления яркостью луча. Он предназначен для создания яркостных калибрационных меток на изображении сигнала при подаче на управляющий электрод ЭЛТ сигналов от внешнего генератора, модулирующих яркость свечения.