4_5_1

Триггером называют устройство, имеющее два устойчивых состояния, и способное изменять эти состояния под воздействием входных управляющих сигналов. Триггер используется самостоятельно как элемент памяти цифр двоичной системы счисления 0 или 1. Триггеры применяются также для построения различных цифровых устройств, таких как регистры, счетчики, сумматоры, формирователи сигналов и для других целей.

Триггер можно представить в общем случае как устройство, состоящее из ячейки памяти (ЯП) и логического устройства (ЛУ) управления, преобразующего входную информацию в комбинацию сигналов, под воздействием которых ЯП принимает одно из двух устойчивых состояний (рис.4.56).

Информационные сигналы поступают на входы А и В ЛУ и преобразуются в сигналы, поступающие на внутренние входы S' и R' ЯП.

Рис.4.56 Структурная схема триггера

Процесс преобразования информационных сигналов осуществляется при воздействии сигналов, подаваемых на вход Т- предустановки и вход С - синхронизации. Вход Т обычно используется для приема информации, а исполнительный вход С обеспечивает тактируемый прием информации. В простейшем триггере ЛУ может отсутствовать, а информационные сигналы подаются непосредственно на входы S и R ЯП.

При наличии входа С триггер называют синхронным, а при его отсутствии - асинхронным. Изменение состояния асинхронного триггера происходит сразу же после соответствующего изменения потенциалов на его информационных входах А и В. В синхронном триггере изменение состояния может произойти только в момент присутствия соответствующего сигнала на входе С. Синхронизация может осуществляться импульсом (потенциалом) или фронтом (перепадом потенциала). В первом случае сигналы на информационных входах оказывают влияние на состояние триггера только при разрешающем потенциале на входе С.

Во втором случае воздействие информационных сигналов проявляется только в момент изменения потенциала на входе С, т. е. при переходе его от 1 к 0 или от 0 к 1. Универсальные триггеры могут работать как в синхронном, так и в асинхронном режимах.

Триггер имеет два выхода, которые обозначаются буквами Q и . Выход Q называют прямым и по значению потенциала на нём определяют состояние триггера. Если потенциал соответствует цифре 1, то говорят, что триггер находится в единичном состоянии (взведен). Если потенциал соответствует цифре 0, то говорят, что триггер находится в нулевом состоянии (сброшен). Выход называют инверсным, т.к. информация на нём всегда противоположна выходу Q.

По функциональному назначению триггеры можно разделить на четыре группы:

· триггеры с раздельными входами (RS – триггеры);

· триггеры со счетным входом (Т – триггеры);

· триггеры задержки (D – триггеры);

· триггеры универсальные (JK - триггеры).