Цифровым сигналом представляются цифры двоичной системы счисления, поэтому он состоит из элементов только двух различных зна

Цифровым сигналом представляются цифры двоичной системы счисления, поэтому он состоит из элементов только двух различных значений. Одним из них представляется 1, а другим - 0. Цифровой сигнал может быть потенциальным или импульсным.

Элементами потенциального цифрового сигнала являются потенциалы двух уровней. Каждый уровень остается неизменным в течение так называемого тактового интервала; на его границе уровень потенциала изменяется, если следующая цифра двоичного числа отличается от предыдущей. На рис.4.48, а изображен потенциальный цифровой сигнал, представляющий написанное сверху число; высоким потенциалом отображается 1, а низким - 0.

Элементами импульсного цифрового сигнала являются импульсы неизменной амплитуды и их отсутствие. На рис.4.48,б положительный импульс представляет 1, а отсутствие импульса представляет 0 написанного сверху двоичного числа.

Обоими цифровыми сигналами двоичное число 10011010 выражено в последовательной форме (последовательным кодом): разряды числа представляются последовательно, друг за другом. При этом потенциалы (импульсы), соответствующие разрядам числа, передаются по одной линии и обрабатываются устройством последовательно.

Рис.4.48 Кодирование двоичных цифр 1 и 0

Необходимо отметить, что символы 0 и 1 никакого отношения к числовому значению сигнала не имеют. Они лишь описывают качественное состояние события, и поэтому к ним неприменимы арифметические операции. В электрических цепях эти символы обычно представляются так же, как аналогичные в цифровом сигнале: логическая 1 - высоким, а логический 0 - низким уровнем потенциала. Такую логику называют положительной. Наряду с ней используют и отрицательную логику, в которой цифре 0 ставят в соответствие более высокий потенциал, чем 1.