4_5_4

Триггер со счетным входом переключается каждым импульсом на входе Т (счетным импульсом).

Т-триггер реализуется на базе двухступенчатого RSC – триггера (см. рис.4.62).

С появлением импульса на входе Т триггер Т1 первой ступени переключается в состояние, противоположное состоянию триггера Т2. Но это не вызывает изменения потенциалов на выходах Q и , так как на тактовом входе триггера Т2 за счет инвертора сейчас присутствует логический 0. Только после окончания импульса на входе переключится триггер Т2 и произойдет изменение потенциалов на выходах Q и , а также на R- и S-входах первой ступени. Таким образом, первая ступень переключается по переднему фронту входного импульса, а вторая – по срезу.

Рис.4.62 Двухступенчатый T-триггер (а) и его условное изображение ( б)