4_5_5

JK - триггеры обычно выполняются синхронными. Такой JK-триггер имеет информационные входы J и К, которые по своему влиянию аналогичны входам S и R тактируемого RSC-триггера: при J = 1, K = 0 триггер по тактовому импульсу устанавливается в состояние Q = 1; при J = 0, K = l – переключается в состояние Q = 0, а при J = K = 0 – хранит ранее принятую информацию. Но в отличие от RSC-триггера одновременное присутствие логических 1 на информационных входах не является для JK-триггера запрещенной комбинацией. При J = К = 1 триггер работает в счетном режиме, т. е. переключается каждым тактовым импульсом.

На рис.4.66 изображена одна из функциональных схем JK-триггера. Она отличается от схемы T-триггера элементами Э1 и Э2 входной логики первой ступени: для создания информационных входов J и К они выбраны трехвходовыми. Переключающий вход С – динамический.

При J = K = 0 на выходах элементов Э1 и Э2 устанавливаются логические 0, которые для триггеров с прямыми входами являются пассивными сигналами – триггер T1 и, следовательно, JK-триггер в целом сохраняют прежнее состояние.

Рис.4.66 JK - триггер

Логическая 1 на одном из входов элемента И не определяет потенциал на его выходе, поэтому сочетание J = K = 1 не влияет на входную логику первой ступени – схемы Т- и JK-триггеров принципиально перестают отличаться, т. е. JK-триггер работает в счетном режиме.

Чтобы на выходе элемента Э1 появилась логическая 1 (которой триггер T1 может переключаться в состояние Р = 1), на его входах необходимо присутствие сигналов J = 1, С = 1, а также логической 1 с выхода Q. Аналогично, логическая 1 будет на выходе элемента Э2, когда K = 1, С = 1 и Q = 1. Таким образом, комбинация J = 1, К = 0 обусловливает по тактовому импульсу переключение JK-триггера в состояние Q = 1, а комбинация J = 0, K = 1 – в состояние Q = 0.

На рис.4.67 приведена таблица, отображающая принцип действия JK-триггера, в которой Qt+1 – состояние триггера после переключения по тактовому импульсу. При J = K = 0 Qt+1 = Qt – триггер сохраняет предыдущее состояние; комбинация J = K = 1 приводит к тому, что тактовым импульсом триггер переключается в состояние, противоположное предыдущему: Qt+1 = t. Сочетания J = 1, К = 0 и J = 0, К = 1 дают триггеру разрешение переключиться соответственно в состояния Q = 1 и Q = 0.

J | K | Qt+1
0 | 0 | Qt
1 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 1 | t

Рис.4.67 Таблица условий работы JK- триггера

JK-триггер называют универсальным, т.к. он может работать как RS - триггер (рис.4.68,а), D - триггер (рис.4.68,б) и T-триггер (рис.4.68,в).

Рис.4.68 Включение JK – триггера как RS (а), D (б), Т (в) - триггер