Индуктивный фильтр, состоящий из дросселя Lф, включают последовательно с нагрузкой (Rн). Он, так же как емкостный фильтр, относится к типу однозвенных фильтров. Схема включения и временные диаграммы изображены на рис.5.10.

Рис.5.10 Индуктивный фильтр Lф: а – схема включения; в – временные диаграммы

Анализ временных диаграмм показывает, что ток Iн в нагрузке получается сглаженным.

Действительно, вследствие того, что ток в цепи с дросселем во время переходного процесса, обусловленного положительной полуволной выпрямляемого напряжения u2, зависит от постоянной времени τ = Lф/Rн, длительность импульса тока увеличивается с ростом τ. Коэффициент пульсаций определяется соотношением

Кп = Rн/2πfосн Lф.

Анализ выражения позволяет сделать вывод, что фильтр будет работать тем эффективнее, чем больше Lф или меньше Rн. Обычно ωLф>Rн.

Индуктивные фильтры обычно применяют в трехфазных выпрямителях средней и большой мощностей, т. е. в выпрямителях, работающих на нагрузочные устройства с большими токами. В выпрямителях малой мощности использование индуктивного фильтра нецелесообразно, поскольку они работают на высокоомные нагрузочные устройства.

### Виды пассивных фильтров

Значительное снижение пульсаций достигается при использовании многозвенных фильтров.

Г-образные фильтры. Г-образные фильтры являются простейшими многозвенными фильтрами. Этот фильтр может быть RC- типа (рис.5.11,а) и LC-типа (рис.5.11,б).

а б

Рис.5.11 Г – образные фильтры

Их применяют тогда, когда с помощью однозвенных фильтров не выполняется предъявляемое к ним требование с точки зрения получения необходимых коэффициентов сглаживания. Эти фильтры, являясь более сложными по сравнению с однозвенными, обеспечивают значительно большее уменьшение коэффициента пульсаций.

Снижение пульсаций LC-фильтром объясняется совместными действиями индуктивной катушки и конденсатора. Снижение переменных составляющих выпрямленного напряжения обусловлено как сглаживающим действием конденсатора Сф, так и значительным падением переменных составляющих напряжения на дросселе Lф. В то же время постоянная составляющая напряжения на нагрузочном резисторе не уменьшается, так как отсутствует сколько-нибудь значительное падение напряжения этой составляющей на очень малом активном сопротивлении дросселя.

П-образные фильтры. П-образный фильтр относится к многзвенным фильтрам, так как состоит из емкостного фильтра (Сф) и Г-образного LC-фильтра или RС-фильтра (рис.5.12).

Рис.5.12 П – образные фильтры

Коэффициент сглаживания многозвенных фильтров равен (при соблюдении определенных условий) произведению коэффициентов составных звеньев (фильтров).