4_5_4

D - триггер имеет один информационный D - вход и тактовый С - вход. Он состоит из синхронного RSC-триггера, дополненного инвертором (рис.4.63).

При С = 1 потенциал D-входа передается на S-вход триггера T1 (S = D), а на входе R устанавливается потенциал R = , т. е. сигналы на S- и R-входах оказываются взаимно инвертированными (S = ). Это приводит к тому, что любой сигнал на входе D создает на S- и R-входах комбинацию (S = l, R = 0 или S = 0, R = l), способную переключить триггер в состояние Q = S = D. Таким образом, при С = 1 D-триггер является повторителем: на выходе Q повторяется потенциал входа D. Однако это повторение начинается только с поступлением синхроимпульса на вход С, т. е. с задержкой относительно сменившегося потенциала на D-входе (рис.4.63,б).

а б

Рис. 4.63 Схема D - триггера (а) и временные диаграммы его работы (б)

D-триггер можно выполнить двухступенчатым (рис.4.64). При этом его первая ступень представляет собой одноступенчатый D-триггер, а вторая может быть синхронным RS-триггером. Состояние D-входа передается первой ступени с приходом тактового импульса, т. е. по его переднему фронту, вторая ступень принимает состояние первой с окончанием тактового импульса, т. е. по его спаду.

а б

Рис. 4.64 Двухступенчатый D – триггер (а) и условное обозначение (б)

При С = 0 триггер Т1 и D-вход разобщены, поэтому S = R = 0 и триггер хранит информацию, поступившую при С = 1 с D-входа.

Если D-вход соединить с выходом , то D-триггер будет работать в счетном режиме (рис.4.65).

Рис.4.65 Включение D – триггера в счетном режиме