Управляемые выпрямители предназначены для плавной регулировки напряжения на нагрузке U0 в широких пределах. В таких выпрямителях вместо выпрямительных диодов включаются тиристоры. На рис.5.7 представлена схема двухполупериодного управляемого выпрямителя со средней точкой и диаграммы, поясняющие принцип его действия.

Рис.5.7 Управляемый выпрямитель: а – схема: б – диаграммы напряжения

В схеме на неуправляемых диодах (см. рис. 5.3) напряжение на нагрузке соответствует положительным полуволнам синусоидального напряжения на вторичной обмотке трансформатора Тр, а диоды начинают проводить ток в момент перехода напряжения через нуль.

В схеме же на управляемых тиристорах момент открытия тиристоров VD1 и VD2 определяется моментом подачи на их управляющие электроды импульсов Uy (рис.5.7,б). В момент прихода импульсов тиристоры открываются. Происходит задержка открытия тиристоров по отношению к моменту перехода напряжения через нуль. Эта задержка равна α. Угол α называют углом управления.

В интервалы времени 0 – ωt1и π – ωt2 мгновенное значение напряжения на нагрузке равно нулю, так как оба тиристора заперты, а в моменты времени ωt1 и ωt2 оно возрастает скачком, изменяясь затем по синусоидальному закону, до момента перехода напряжения через нуль. Изменением угла управления можно регулировать выпрямленное напряжение Uо. Очевидно, с увеличением угла α величина Uо уменьшается. При этом увеличиваются пульсации выпрямленного напряжения и уменьшается КПД выпрямителя. Это является основным недостатком управляемых выпрямителей.

Включение тиристоров осуществляется импульсными сигналами прямоугольной формы малой длительности, которые вырабатываются системой управления. Эта система управления предназначена для формирования управляющих импульсов прямоугольной формы и подачи их на управляющие электроды с требуемым фазовым сдвигом.