В электронных фильтрах, вместо индуктивных катушек включают транзисторы. Такая замена позволяет избавиться от переходных процессов, отрицательно влияющих на работу нагрузочного устройства и самого выпрямителя, при этом снижаются габариты, масса и стоимость выпрямителей.

Применение транзисторов в фильтрах основано на различии сопротивлений для постоянной и переменной составляющих коллекторного тока. При выборе рабочей точки на пологом участке выходной характеристики (рис.5.13.б) сопротивление промежутка коллектор - эмиттер постоянному току (статическое сопротивление) R0 = Uк0/Iк0 на два-три порядка меньше сопротивления этого промежутка переменному току Ri = ∆Uk/∆Ik (динамическому сопротивлению).

Различают два способа включения транзисторов в электронные фильтры: последовательно и параллельно нагрузочным устройствам. Последовательное включение транзисторов характерно для выпрямителей, имеющих высокое выходное напряжение (300-400 В). Параллельное включение осуществляется при низких выходных напряжениях, не превышающих нескольких десятков вольт

На рис.5.13 изображена схема простейшего электронного фильтра, в котором транзистор включен последовательно с нагрузочным резистором Rн/ В этом фильтре для обеспечения фиксированного положения рабочей точки на пологом (рабочем) участке выходной характеристики в базовую цепь включается RС-цепь, постоянная времени которой τ = СбRб должна быть много больше периода пульсации основной гармоники выпрямленного напряжения.

а б

Рис.5.13 Электронный фильтр: а – схема включения; б – выходная характеристика транзистора

Лучшие характеристики имеют электронные фильтры, выполненные на составном транзисторе (рис.5.14).

Рис.5.14 Электронный фильтр на составном транзисторе

Коэффициент сглаживания таких фильтров достигает сотни. При подобном включении транзисторов эквивалентный силовой транзистор имеет, как известно, значительно меньшую выходную проводимость, чем каждый транзистор в отдельности. Резистивный делитель R1-R2-R3 обеспечивает положение рабочей точки составного транзистора, а резисторы R4 и R5 являются термостабилизирующим звеном. Конденсатор Cб3 не пропускает переменную составляющую в цепь базы составного транзистора, и эквивалентный коллекторный ток составного транзистора почти не изменяется во времени.